\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ООО «СтопОгонь18»

**426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 168а**

**ИНН / КПП 1834043719/184001001**

**т.ф.: (3412) 24-97-95, 47-77-99.**

**E-mail:** [**stopogon18@yandex.ru**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5Cstopogon18%40yandex.ru)

|  |
| --- |
| **ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА** |
| **Наименование продукции** | **Срок службы покрытия внутри/снаружи** | **Фасовка**  | **Цена, с НДС от 10т.руб.** | **Цена, с НДС до 10т.руб.** |
| **Pirilax-Lux (Пирилакс – Люкс) для древесины**Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесень, жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации. | **Биозащита:****25/10лет****Огнезащита****16/5лет** | **50кг** | **10000-00** | **11808-00** |
| **24кг** | **5598-00** | **6065-00** |
| **10,5кг** | **2634-00** | **3590-00** |
| **3,3кг** | **887-00** | **1155-00** |
| **1,0кг** | **296-00** | **390-00** |
| **Pirilax-Classic (Пирилакс) для древесины**Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Надежно защищает от огня, плесени, жука-древоточца. Тонирует поверхность в янтарный цвет.  | **Биозащита:****20/7,5лет****Огнезащита****16/5лет** | **50кг** | **8339-00** | **9850-00** |
| **24кг** | **4697-00** | **5100-00** |
| **11кг** | **2258-00** | **2450-00** |
| **3,5кг** | **782-00** | **1050-00** |
| **1,1кг** | **263-00** | **350-00** |
| **Pirilax-Terma (Пирилакс–Терма) для древесины**Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Надежная защита от огня, плесени, жука древоточца. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом Krasula для бань и саун, снаружи – с составом для защиты и тонирования древесины Krasula | **Биозащита:****20/7,5лет****Огнезащита****16/5лет****Внутри парных:****Огнебиозащита****6лет** | **50кг** | **7150-00** | **8450-00** |
| **24кг** | **4340-00** | **4700-00** |
| **11кг** | **1938-00** | **2330-00** |
| **3,5кг** | **670-00** | **1370-00** |
| **1,1кг** | **226-00** | **510-00** |
| **Pirilax-Prime (Пирилакс – Prime) для древесины**Антисептик с огнезащитным эффектом (биопирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины Krasula. Не тонирует поверхность. | **Без ЛКМ****Биозащита****7лет/2года****Огнезащита:****5лет/2года****При нанесении ЛКМ повторная обработка не требуется** | **46кг** | **7438-00** | **7730-00** |
| **22кг** | **3586-00** | **3890-00** |
| **10кг** | **1756-00** | **2100-00** |
| **3,2кг** | **591-00** | **770-00** |
| **1,0кг** | **195-00** | **260-00** |
| **МИГ-09 для древесины**Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяетя в холодной воде за 3минуты. | **Огнезащита** **12лет** | **25кг** | **1624-00** | **2100-00** |
| **ОЗОН-007 для древесины**Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится бз межслойной сушки за 1прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерным нанесением состава. | **Огнезащита** **11лет****Скрытые полости** **30лет** | **48кг гот р-р** | **3483-00** | **4120-00** |
| **65кг конц.** | **11260-00** | **13300-00** |
| **16кг конц.** | **2966-00** | **3500-00** |
| **5кг конц.** | **993-00** | **1200-00** |
| **НОРТЕКС-Х**Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для х/б, льняных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком. Для пропитки картона и бумаги. | **5 лет** | **43кг** | **5244-00** | **6200-00** |
| **21кг** | **2989-00** | **3240-00** |
| **9,5кг** | **1327-00** | **1730-00** |
| **НОРТЕКС-С**Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для смесовых тканей (хлопок, лен-до30%, синтетика-до70%). Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна) | **5 лет** | **43кг** | **5512-00** | **6500-00** |
| **21кг** | **3143-00** | **3400-00** |
| **9,5кг** | **1395-00** | **1820-00** |
| **НОРТЕКС-Ш**Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком. | **5 лет** | **43кг** | **5244-00** | **6200-00** |
| **21кг** | **2989-00** | **3240-00** |
| **9,5кг** | **1327-00** | **1730-00** |
| **Nortex-Doctor (НОРТЕКС-ДОКТОР) для древесины**Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и пораженной древесины. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибков, водорослей, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину. | **10/5 лет** | **43кг** | **3985-00** | **4710-00** |
| **21кг** | **2272-00** | **2950-00** |
| **9,5кг** | **1122-00** | **1500-00** |
| **3,0кг** | **372-00** | **500-00** |
| **0,95кг** | **126-00** | **180-00** |
| **Nortex-Doctor (НОРТЕКС-ДОКТОР) для бетона**Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и пораженного бетона, камня, кирпича. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибков и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность | **10/5 лет** | **43кг** | **3985-00** | **4710-00** |
| **21кг** | **2272-00** | **2950-00** |
| **9,5кг** | **1122-00** | **1500-00** |
| **3,0кг** | **372-00** | **500-00** |
| **0,95кг** | **126-00** | **180-00** |
| **Nortex-Lux (НОРТЕКС-ЛЮКС) для древесины**Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и пораженной древесины, в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибков, водорослей, защищает от жука-древоточца. Подходит для обработки стен и потолка внутри бань и саун из любых пород древесины. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину | **18/8 лет** | **40кг** | **6426-00** | **7590-00** |
| **20кг** | **3751-00** | **4100-00** |
| **9,0кг** | **1845-00** | **2400-00** |
| **2,8кг** | **603-00** | **910-00** |
| **0,9кг** | **208-00** | **340-00** |
| **Nortex-Lux (НОРТЕКС-ЛЮКС) для бетона**Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и пораженного бетона, камня, кирпича, в том числе эксплуатируемых в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибков и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных. | **18/8 лет** | **40кг** | **6426-00** | **7590-00** |
| **20кг** | **3751-00** | **4100-00** |
| **9,0кг** | **1845-00** | **2400-00** |
| **2,8кг** | **603-00** | **910-00** |
| **0,9кг** | **208-00** | **340-00** |
| **Nortex-ЕСО**Универсальный анитсептик с моющим эффектом для обработки любых видов поверхностей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и деревоокрашивающих грибков, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. Подходит для добавления в строительные растворные смеси. |  | **0,9кг** | **240-00** | **360-00** |
| **0,3кг** | **192-00** | **290-00** |
| **НОРТЕКС-ТРАНЗИТ концентрат для древесины**Антисептическая пропитка для кратковременной защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки до времени ее обработки защитно-декоративными материалами. Для срубов на аыдержке. Не тонирует поверхность. | **3-4 мес.****1кг сост./20кг воды** | **43кг** | **18276-00** | **19800-00** |
| **6 мес.****1кг сост./15кг воды** |
| **3-4 мес.****1кг сост./20кг воды** | **21кг** | **9372-00** | **10200-00** |
| **6 мес.****1кг сост./15кг воды** |
| **1-1,5 года****1кг сост/10кг воды** |
| **НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины**Для осветления старой потемневшей древесины без следов трухлявости и поражения плесневыми грибами. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте «Компонент«А»+»Компонент «Б». производится под заказ. |  | **90кг****(«А» - ПЭТ-бочка 50кг, «Б» - ПЭТ-бочка 40кг)** | **10440-00** | **12280-00** |
| ООО «СтопОгонь18»**426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 168а****ИНН / КПП 1834043719/184001001****т.ф.: (3412) 24-97-95, 47-77-99.****E-mail:** [**stopogon18@yandex.ru**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%5CDesktop%5Cstopogon18%40yandex.ru)  |
| **ДЕКОР, ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ** |
| **KRASULA**Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесени, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax-Prime. | **7/5 лет** | **11л** | **1663-00** | **2160-00** |
| **3,3л** | **548-00** | **715-00** |
| **0,95л** | **170-00** | **220-00** |
| **KRASULA для бань и саун**Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионый, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесени, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. | **5 лет внутри парных и моечных****7 лет в комнатах отдыха** | **2,7л** | **480-00** | **630-00** |
| **0,9л** | **176-00** | **230-00** |
| **НОРТОВСКАЯ ГРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК**Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ. | **Нанесение по мере необходимости.** | **10,5кг** | **513-00** | **670-00** |
| **3,3кг** | **173-00** | **230-00** |
| **НОРТОВСКАЯ КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ**(Белоснежная).Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основ. Класс пожарной опасности покрытия КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1). | **6 лет (10 лет в отапливаемом помещении)** | **15кг** | **1422-00** | **1850-00** |
| **4,5кг** | **457-00** | **610-00** |
| **НОРТОВСКИЙ ЛАК ИНТЕРЬЕРНЫЙ**Водно-дисперсионный акриловый лак для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основ. Возможно нанесение на Pirilax с сохранением группы огнезащитной эффективности. | **6 лет (10 лет в отапливаемом помещении)** | **11кг** | **1406-00** | **1830-00** |
| **3,4кг** | **466-00** | **600-00** |